金堂县第一人民医院

卡码脸消费机、小票打印机、钱箱询价通知单

|  |
| --- |
| 货物名称：卡码脸消费机、小票打印机、钱箱 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| 卡码脸消费机 | / | 台 | 4 | 3400 | 13600 |
| 小票打印机 | / | 台 | 3 | 1400 | 4200 |
| 钱箱 | / | 台 | 1 | 900 | 900 |
| 预算总金额合计：18700元 |
| 技术要求：一、卡码脸消费机：1. ★处理器：≥高通骁龙8核处理器；
2. ★操作系统：≥Android 8.1
3. ★存储器：≥2GB RAM+16GB ROM；
4. 显示屏：电容式多点触控，主屏≥600×1024mm，副屏≥480×800mm；
5. 无线通讯：≥4G国内全网通(4G为选配版本)
6. ★蓝牙：支持蓝牙
7. ★人脸识别：内置式蚂里奥S1；
8. NFC：≥13.56MHz频段NFC非接卡，识读距离：0~5cm，支持iOS7816-1/2/3/4协议，PSAM卡；
9. 外置键盘：≥19键USB HID外置式键盘；
10. 喇叭：≥3W x1；
11. SIM卡座：Nano SIM x1，支持1.8V/3.0V（可选）
12. 外部接口：USB Type-A口x2，RJ45100M网口x1，DC-IN电原接口x1，Micro USB调试口x1；
13. 电源适配器：≥DC12V/2A,1.5m插墙式
14. 尺寸（长宽厚）：≥209.2\*129\*36.3mm
15. 配件：≥1.5mUSB延长线，≥RJ45网络延长线，

二、小票打印机:1. ★满足57mm外径50mm纸卷；
2. 产品尺寸：≥长度140mm、宽度110mm、高度80mm；
3. 电压：AC110V/220V；
4. 适配器：DC12V/2.6A；
5. 输入缓冲：≥100kBytes；
6. 通讯方式：以太网、GPRS(移动2G、联通2G)、WiFi；

功能方式：切刀，手动撕纸；打印方式，横向热敏打印；打印纸，57mm热敏纸；集成方式，API/驱动集成；下单方式，internet网络/应用；图形，二维码、条码、logo；三、钱箱：1. ★与商米sunmi-D2台式双屏点餐机配套使用；2. 点击现金自动弹仓；3. ★钱仓带锁并配原厂钥匙，钥匙≥2把。 |

询价人（本单位）：唐老师 联系电话：17394971796 日期：2025.4.16

报价公司名称： 联系人： 联系电话：

报价合计金额（元）： 报价时间：

备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱781326286@qq.com