金堂县第一人民医院

接入交换机询价通知单

|  |
| --- |
| 设备名称：接入交换机 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| 接入交换机 | / | 台 | 4 | 4000 | 16000 |
| 预算总金额合计：16000元 |
| 技术要求：1、交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，整机功耗≤40W2、端口类型≥48个10/100/1000TX BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口，并提供官网截图3、支持端口防雷：6KV，并提供官网截图4、环境温度：-5℃～40℃ 5、支持静态MAC配置6、支持MAC地址绑定、支持MAC地址学习，提供第三方检测报告截图7、支持组播VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的VLAN，提供官网截图8、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴9、支持端口镜像、流镜像10、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP11、支持Jumbo Frame数据传输，提供官网截图12、支持端口限速、流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，提供官网截图13、支持防私接DHCP Snooping，支持DHCP Relay，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全，提供官网截图。14、支持sFlow技术，用于对网络流量进行统计分析，提供配置指导页面截图15、提供工信部电信设备进网许可证证书复印件16、质保期：≥3年售后服务，为保障售后服务质量，需提供原厂针对本次项目的售后服务承诺函 |

询价人（本单位）：范老师 联系电话：17394971796 日期：2025.5.13

报价公司名称： 联系人： 联系电话：

报价合计金额（元）： 报价时间：

备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱85389776@qq.com