**金堂县第一人民医院**

**安防设施设备及零配件配送服务采购项目**

**比 选 文 件**

**项目编号：HXJTYY-CG-2025017**

**比选人：金堂县第一人民医院**

**2025年06月**

**目 录**

[第一章 比选公告 3](#_Toc22802)

[第二章 比选须知 5](#_Toc30467)

[第三章 比选申请](#_Toc4211)[文件格式 14](#_Toc4211)

[第四章 比选需求 28](#_Toc31849)

[第五章 评](#_Toc10491)[审办法 28](#_Toc10491)

[第六章 合同主](#_Toc29901)[要条款 56](#_Toc29901)

**第一章 比选公告**

# **1.比选条件**

本比选项目为**金堂县第一人民医院安防设施设备及零配件配送服务采购项目**，比选人为**金堂县第一人民医院**。项目已具备比选条件，兹邀请符合本次比选要求的潜在申请人参与。

# **2.项目名称：**金堂县第一人民医院安防设施设备及零配件配送服务采购项目

# **3.项目编号：**HXJTYY-CG-2025017

# **4.项目概况**

本项目共1个包，安防设施设备及零配件配送服务，预算金额：8万元/年。

# **5.比选申请人资格要求**

（1）比选申请人具有独立承担民事责任的能力；

（2）比选申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）比选申请人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录；

（6）比选申请人符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不接受联合体参加比选。

# **6.报名方式**

凡有意参加本项目者，请于**2025年07月04日8时至2025年07月08日17时**（北京时间，法定节假日除外）**将报名资料以PDF扫描件的形式发送到指定邮箱（邮箱号：3386876188@qq.com），（报名邮件列明公司名称+项目名称+联系人+联系电话）。**

注：1.供应商报名时应附：报名表（附件2）、单位介绍信或法人授权书原件、被授权代表身份证复印件、营业执照扫描件、盖投标单位鲜章。

2.该项目采购文件（附件1）在医院官网与公告同时进行发布，不单独售卖或发送比选文件，一切以官网公告内容为准。

**7.递交比选申请文件的时间及地点**

7.1递交比选申请文件的截止时间：**2025年07月10日14时30分（北京时间）**，地点为金堂县第一人民医院行政四楼447会议室

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

# **8.本项目公告将在《金堂县第一人民医院官方网站》上发布。**

# **9.联系方式**

比选人：金堂县第一人民医院

地址：成都市金堂县金广路886号

联系人：毛老师

电话：028-61568611

**第二章 比选须知**

**（一）比选须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 比选人 | 金堂县第一人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 金堂县第一人民医院安防设施设备及零配件配送服务采购项目 |
| 3 | 项目概况 | 详见第一章“比选公告” |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：8万元/年；说明：超过采购预算的报价，其响应文件按无效处理。 |
| 最高限价  （实质性要求） | 本项目最高限价：本项目按照折扣进行报价，最高限价100%说明：超过最高限价的报价，其响应文件按无效处理。 |
| 5 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 同第一章比选公告“比选申请人资格要求” |
| 6 | 是否接受联合体参选（实质性要求） | 不接受 |
| 7 | 比选响应有效期（实质性要求） | 递交比选申请文件截止时间起**120日**内有效。 |
| 8 | 比选保证金 | 本项目不适用 |
| 9 | 比选保证金的退还 | 本项目不适用 |
| 10 | 履约保证金（实质性要求） | 本项目不适用 |
| 11 | 比选保证金不予退还的情形（实质性要求） | 本项目不适用 |
| 12 | 比选申请文件份数、包装及密封要求（实质性要求） | 1. **正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档应是比选申请文件正本的扫描件）**，比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。
2. 比选申请文件的正本、副本和电子文档应密封包装。
 |
| 13 | 装订要求 | 比选申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制和复制。比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。比选申请文件若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。比选申请文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。 |
| 14 | 是否退还比选申请文件（实质性要求） | 否 |
| 15 | 评审方法及标准 | 综合评审法，具体详见第五章 |
| 16 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐的中选候选人数：1-3名。 |
| 17 | 对比选文件的澄清及答疑 |
| 17.1 | 比选人对比选文件的澄清或修改 | 比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间1日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用 |
| 17.2 | 申请人对比选文件提出异议的截止时间和方式 | 申请人如有异议，应在递交比选申请文件截止时间1日前，以书面形式向比选人提出（在以上规定的时间内未提出异议的，将视为完全认同本项目比选文件的全部内容和要求）。 |
| 18 | 对比选评审结果的异议 |
| 18.1 | 申请人对比选评审结果提出异议的截止时间和方式 | 比选申请人对本项目的比选结果有异议的，应当在比选结果公示期间（公示期为1个工作日）以书面形式（加盖比选申请人公章（鲜章）并由法定代表人或代理人签字）提出。 |
| 19 | 需要补充的其他内容 |
| 19.1 | 严禁转包和违法分包（实质性要求） | 严禁转包和违法分包。未经比选人书面同意，中选人不得变更项目负责人。凡比选文件未明确可以分包的，中选人不得进行任何形式的分包。 |
| 19.2 | 比选文件的解释 | 由比选人解释。 |
| 19.3 | 比选文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 19.4 | 进口产品 | 不涉及 |
| 注：本比选申请人须知前附表与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准 |

#### **（二）总 则**

##### 1、说明

1.1 “比选人”系指提出比选项目、进行比选的法人。本次项目的比选人是金堂县第一人民医院。

1.2 “比选申请人”系指响应比选、参与竞争的法人或者其他组织。

##### 2、比选概况

详见第一章比选公告。

##### 3、合格的比选申请人（实质性要求）

合格的比选申请人应具备以下条件：

（1）本比选文件“比选公告”中“比选申请人资格要求”的条件；

（2）遵守国家有关的法律法规和规章制度；

（3）向采购人进行了报名并登记备案。

##### 4、踏勘现场

4.1 比选人不统一组织踏勘现场。比选申请人可自行对项目现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选申请文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人不对未进行现场踏勘产生的后果负责。

4.2 在现场踏勘过程中，比选申请人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，比选人概不负责。

4.3现场踏勘发生的一切相关费用由各比选申请人自行承担。

##### 5、参选费用

5.1 比选申请人承担其编制比选申请文件及递交所涉及的一切费用。无论参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

#### **（三） 比选文件**

##### 6、比选文件的组成

6.1比选文件包括下列内容：

第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 比选申请文件格式

第四章 比选需求

第五章 评审办法

第六章 合同主要条款

6.2 除6.1条列明的内容外，比选人对比选文件的澄清或修改内容均为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。

6.3 比选申请人收到比选文件时，应检查页数。比选申请人发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的内容，任何对比选文件内容的忽略或误解，都不能作为比选申请人不完全响应比选文件的理由。（实质性要求）

6.4比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

6.5本比选文件由比选人负责解释。

##### 7、比选文件的澄清

7.1 任何对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对规定时间内收到的澄清要求，将以书面形式，回复比选申请人。

#### **（四）比选申请文件的编制**

##### 8、比选申请文件的语言

8.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。比选申请文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

8.3 如因未翻译而造成的一切相关责任与后果，由比选申请人自行承担。

##### 9、比选申请文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：

9.1服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的服务应答，主要是针对比选项目的比选需求做出的响应和满足。

9.2商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）比选申请函；

（2）比选人基本情况表；

（3）项目管理机构；

（4）证明比选申请人业绩、经验的有关材料；

（5）比选申请人符合比选文件第一章规定的“比选申请人资格要求”的相关资格证明材料，包含以下材料：

A.法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件；

B.比选申请人具有独立承担民事责任的能力（注：①比选申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②比选申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③比选申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照；④比选申请人若为自然人，提供“身份证明材料”。以上证件等均提供复印件）；

C.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）

D.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）；

E.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）

F.比选申请人还满足法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）

G.参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）；

a.以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请企业公章（鲜章），否则不予认可；

b.针对以上所称“重大违法记录”：是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）；

（6）其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

9.3其他部分。比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺

##### 10、比选申请文件格式

10.1 比选申请人应按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。对于第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。

10.2 对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。

##### 11．计量单位

11.1除比选文件中另有规定外，本次比选项目所有合同项下的比选申请均采用国家法定的计量单位。

##### 12、比选货币（实质性要求）

12.1 本项目比选申请报价采用的币种为人民币。

##### 13、比选响应有效期（实质性要求）

13.1比选响应有效期详见“比选须知前附表”。

13.2 特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件。

13.3 在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

##### 14、比选申请文件的份数和签署

14.1 比选申请人应按照“比选须知前附表”要求的数量准备比选申请文件，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。（实质性要求）

14.2 比选申请文件正本须打印并按比选文件的规定由比选申请单位法定代表人或经其授权的代理人签字。由代理人签字的须随比选申请文件递交法定代表人授权书。比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。

14.3比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由法定代表人或其代理人签字。

14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。

#### **（五）比选申请文件的递交**

##### 15、比选申请文件的装订、包装、密封及标注

15.1比选申请文件应按照“比选须知前附表”的要求进行装订、包装、密封和标注。

注：如果未按上述规定进行装订、包装、密封和标注的，比选人可以不接受比选申请文件。

##### 16、比选申请文件的递交和截止时间

16.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

16.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选申请文件的截止时间。

16.3 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间后递交的比选申请文件。（实质性要求）

#### **（六）比选会**

##### 17、程序

17.1 在比选文件规定的时间和地点组织比选会。

17.2 比选会上，比选人可以邀请有关监督管理部门对比选会进行现场监督。

17.3比选会上，比选人组织对比选申请文件的密封情况进行检查。经确认无误后，将申请人递交的比选申请文件当众拆封。

17.4 比选申请文件中不同文字文本对比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### **（七）评审**

##### 18、评审原则

18.1评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由组建的评审委员会负责，评审委员会由三人及以上单数组成。

18.2评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

18.3评委会决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.4评委会发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人或者比选人书面解释说明。

18.5无论比选评审结果如何，比选人均不解释中选或落选原因，也不退回比选申请文件和其他申请相关资料。

#### **（八）合同**

##### 19.中选通知书

19.1 中选通知书为签订合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

19.2 中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。

19.3结果公告在金堂县第一人民医院官方网站发出后，中选人自行领取中选通知书，凭介绍信和有效身份证联系比选人办理。

##### 20. 签订合同

20.1 中选人应在中选通知书发出后尽快与比选人签订合同。由于中选人的原因未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格。

20.2 比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。

##### 21. 履行合同

21.1中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

21.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

#### **（九）回避**

##### 22. 在比选活动中，相关人员与比选申请人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加比选活动前3年内与比选申请人存在劳动关系；

（2）参加比选活动前3年内担任比选申请人的董事、监事；

（3）参加比选活动前3年内是比选申请人的控股股东或者实际控制人；

（4）与比选申请人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与比选申请人有其他可能影响比选活动公平、公正进行的关系。

（6）比选申请人认为比选人相关人员与其他比选申请人有利害关系的，可以向比选人书面提出回避申请，并说明理由。比选人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**第三章 比选申请文件格式**

**封面**

**（项目名称）**

**比选申请文件**

**比选申请人： （盖单位章）**

 **年 月 日**

## 格式一、比选申请函

金堂县第一人民医院：

1、我单位全面研究了 （项目名称）（项目编号： **）**的比选文件及补充文件（如涉及）后，我单位承诺将遵照比选文件的要求，完成本项目的全部责任和义务。

2.我方已详细阅读并完全理解比选文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。

3.一旦我方中选，我方保证按比选文件和我方申请文件的承诺开展工作。

4.我方同意并遵守本项目比选文件关于比选响应有效期的所有要求。我方响应的比选响应有效期为递交比选申请文件截止时间起120日。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.一旦我方中选，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

比选申请人名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址： 邮编 ：

电话： 传真：

比选日期： 年 月 日

## 格式二、法定代表人证明书（如涉及）

比选申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称）的法定代表人。（如涉及）

特此证明。

比选申请人： （加盖比选申请人公章（鲜章））

 年 月 日

注：

1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2、法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供。

## 法定代表人授权书（如涉及）

金堂县第一人民医院：

本授权声明：我 （填法定代表人名称） 系 （填比选单位名称） 的法定代表人，现授权 （授权代表姓名、职务）为我方 “ （项目名称）（项目编号： **）**”（项目名称及项目编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：

比选申请人名称： （盖章）

比选日期： 年 月 日

附：

1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2、授权代表身份证复印件（提供正反面）

3、非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供

## 格式三、报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 报价 | 折扣：  |

**注：1、本项目按照折扣进行报价，最终单价=单价限价×折扣（最终单价四舍五入后保留两位小数），结算金额=实际用量×最终单价，年结算金额不超过本项目预算。供应商响应的报价是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，应包括完成其响应内容所需的一切费用（包括设计、制作、运输、配送、安装、人工、税费等），且在合同履行过程中成交单价是固定不变的。**

1. **本项目为固定单价合同，采购人将根据实际用量在预算内据实结算。**

**3、①折扣的定义：供应商在单价限价的基础上进行折扣，按具体折扣百分比例报出，如打九折，则报价（折扣）即为90%。②采购人仅在本项目采购预算范围内进行支付。③供应商针对本项目仅报出一个统一折扣（取整数，如99%、98%、97%……50%……），折扣超过100%，其响应文件按无效处理。**

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人： （签字）

比选日期： 年 月 日

## 格式四、比选申请人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 单位性质 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  | 普通员工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人： （签字）

比选日期： 年 月 日

## 格式五、拟投入本项目机构人员汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟任职务 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人： （签字）

比选日期： 年 月 日

## 格式六、商务应答表

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选要求 | 比选申请应答 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、比选申请人应把比选文件第四章中的“商务要求”条款全部列入此表。

2、按照比选文件第四章“商务要求”的顺序逐条对应填写。

3、比选申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其申请或中选资格。

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

比选日期： 年 月 日

## 格式七、类似项目案例一览表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人： （签字）

比选日期： 年 月 日

注：以上案例需按照比选要求提供有关书面证明材料。

## 格式八、技术、服务应答表

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人： （签字）

比选日期： 年 月 日

注：比选申请人必须根据第四章《比选需求》内容据实填写，按顺序逐条应答，不得虚假应答，否则将取消其申请或中选资格。若比选文件中有要求提供证明材料的服务条款，应当在此表中列出并应答。

## 格式九、承诺函

致：金堂县第一人民医院

本公司 （比选申请人名称）参加 （项目名称） （项目编号： ）的比选活动，现针对以下条款，郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件；

（八）参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

（九）参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（十一）我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动，积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。

（十二）我公司郑重承诺：不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为；绝不以他人名义比选申请，不以任何弄虚作假的方式参加比选申请。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日 期：

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

## 格式十、比选申请人符合资格要求的相关资格证明材料

比选申请人根据比选文件第二章9.2（5）条的要求，提供全部相关证明材料。

## 格式十一、比选申请人认为还需提供的其他材料

比选申请人根据比选文件第五章《综合评分明细表》等的相关要求认为还需提供的其他材料。

**第四章 比选需求**

**前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，比选申请人不满足的，将按照无效响应处理。**

1. 项目概况

本项目共1个包，安防设施设备及零配件配送服务，预算金额：8万元/年。

★二、商务要求

1. 付款方式：根据实际采购数量进行结算。每月15日前，根据采购人和供应商双方签字确认的有效送货单核对上月的送货总量，核对无误后，供应商根据核对后的数量开具正规发票。采购人财务部门收到发票后，按照医院管理3-6个月周期滚动拨付货款。
2. 结算金额：本项目按照折扣进行报价，最终单价=单价限价×折扣（最终单价四舍五入后保留两位小数），结算金额=实际用量×最终单价，年结算金额不超过本项目预算。

3、服务期限：服务期三年，合同一年一签，年考核合格后，签署下一年的服务合同，考核要求见附件1。

4、服务地点：金堂县第一人民医院

5、供应商具有保密义务，未经采购人许可，不得将项目信息泄露给第三方，违者依法追究相关法律责任。

6、合同服务期间，采购人不接受供应商以任何理由提出的涨价通知。

★三、**技术、服务要求**

**1、货物清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **技术参数** | **单位** | **单价****最高****限价****（元）** | **年预计使用数量** |
| **一、视频监控系统** |  |  |
| 1 | 网络枪式摄像机1 | 1. 采用≥200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器；提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章；

2.最低照度 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）；3.设备镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm 可选；4.在 IE 浏览器下，具有 H.265、H.264MJIPEG 设：选项: 可将 H.264 和 H.265 格式设置为 Baseline/Main/HighPr ofile；5.设备具备：1 路 100M/1000M 以太（接口 RJ45 接口)，1 个硬件恢复默认按钮；6.支持 DC12V/POE 供电方式；7.支持 IP67 防护等级。 | 台 | 376.36 | 1 |
| 2 | 网络枪式摄像机2 | 1.采用高性能不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出不低于400万(2560×1440)@25fps；2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流；3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米；4.支持DC12V/POE供电方式；5.支持不低于IP67防护等级； | 台 | 432.62 | 1 |
| 3 | 网络半球摄像机1 | 1.采用≥200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器；2.最低照度优于 0.0008Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；3.设备镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm 可选；4.在 IE 浏览器下，具有 H.265、H.264MJIPEG 设：选项: 可将 H.264 和 H.265 格式设置为 Baseline/Main/HighPr ofile；5.设备具备：1 路 100M/1000M 以太（接口(RJ45)、1 路 MIC、1 个硬件恢复默认按钮；6.支持 DC12V/POE 供电方式，内置 MIC；7.支持 IP67 防护等级。 | 台 | 376.36 | 1 |
| 4 | 网络半球摄像机2 | 1.采用高性能不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章；2.最大可输出不低于400万(2560×1440)@25fps；3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流；4.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米；5.支持DC12V/POE供电方式；6.支持IP67防护等级； | 台 | 432.62 | 1 |
| 5 | 网络球形摄像机1 | 1.采用≥200万像素1/2.8英寸CMOS传感器；2.支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；3.采用电动变焦镜头，光学变倍≥23倍，红外补光距离≥150米；4.设备接口不少于：1路RJ45、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、6个红外灯、1个复位按钮；5.支持智能分析行为如绊线入侵；区域入侵；穿越围栏；徘徊检测；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；人员聚集；6.支持AC24V±25%宽电压输入和POE供电（802.3at标准）； | 台 | 2164.07 | 1 |
| 6 | 网络球形摄像机2 | 1、设备内置GPU芯片,算力不小于2T；提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章；2、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；3、采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器；4、设备抓拍图片分辨率(像素数)不小于2688x1520；5、支持超星光级超低照度，彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6；6、支持1路音频输入和1路音频输出；7、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；8、支持DC24V±25%宽电压输入； | 台 | 2822.7 | 1 |
| 7 | 电梯专用摄像机 | 1、传感器类型不低于1/2.8英寸CMOS；2、像素不低于200万；分辨率不低于1920×1080；3、红外补光距离不低于20m；4、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；5、音频输入输出不低于1路；6、报警输入输出不低于1路；7、供电方式：DC12V/POE；8、防护等级不低于IK10;IP67；9.具有H.265、H.264、MJPEG等设置选项；H.264编码格式的档次级别可设置为Baseline/Main/High Profile。提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章； | 台 | 407.4 | 1 |
| 8 | 防爆枪式摄像机1 | 1.设备应采用不低于200万像素CMOS传感器，靶面尺寸不低于1/2.8英寸；设备应支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图；2.设备应内置不低于30米红外灯补光；3.设备应支持不低于1路音频输入和1路音频输出，内置不低于1路报警输入和1路报警输出；4.设备应支持DC12V/POE供电；5.设备应支持不低于IP68防护等级；6.设备防爆等级不低于Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db； | 台 | 1843 | 1 |
| 9 | 防爆枪式摄像机2 | 1.设备应采用不低于400万像素CMOS传感器，靶面尺寸不低于1/3英寸；2.设备应支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图；3.设备应内置不低于30米红外灯补光；4.设备应支持不低于1路音频输入和1路音频输出，内置不低于1路报警输入和1路报警输出；5.机械碰撞防护等级检验:当碰撞能量为50J时,按照GB/T20138-2006电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级规定的试验方法进行试验,试验后样机应能正常工作；提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章；6.设备应支持DC12V/POE供电；7.设备应支持不低于IP68防护等级；8.设备防爆等级不低于Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db； | 台 | 2134 | 1 |
| 10 | 防爆摄像机支架 | 不锈钢壁装支架 | 个 | 86.33 | 1 |
| 11 | 防爆软管 | 1米 | 根 | 57.23 | 1 |
| 12 | 监控专用盘 | 4000G;5400RPM;256M;SATA（配套网络硬盘录像机使用） | 块 | 1016.56 | 1 |
| 13 | 监控专用盘 | 8000G;7200RPM;256M;SATA（配套网络硬盘录像机使用） | 块 | 1345.39 | 1 |
| 14 | 监控专用盘 | 10000G;7200RPM;256M;SATA（配套网络硬盘录像机使用） | 块 | 1721.75 | 1 |
| 15 | 解码器（模拟） | 支持3路VGA型号输出，自带1个10M/100M自适应以太网口 | 台 | 2231 | 1 |
| 16 | VGA矩阵 | 1.采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行；2.支持标准的H.265、H.264、MPEG4图像压缩格式；3.支持高清、标清混合的视频解码，拥有自主知识产权的解码算法；4.支持解码宇视、海康、大华等多个品牌厂商的码流；5.带宽:500MHz（-3dB），满载；6.亮度色度干扰 ：-50dB@10MHz；7.信号类型：数字VGA，数字TMDS；8.微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz；9.微分增益误差 ：0.1%, 3.58-4.43MHz；10.隔离度(串扰) ：<-85db(10MHz)；11.输入信号电平：1.2伏p－p ，5伏p－p（TTL）；12.非线性失真 ：<0.02%/0.02o (RL=150Ω)；13.支持分辨率：高清480i～1080p/640X480～2048X1536（60Hz） ；14.输入输出接口：HD15PIN（VGA）2个100M/1000M Base-T自适应的RJ45以太网口，自协商；15.输入输出数量：32路VGA输入，32路VGA输出控制方式：RS-232、红外；16.控制协议：9600 波特，8位，1个停止位，无奇偶校验； | 台 | 20135.26 | 0 |
| 17 | 网络硬盘录像机 | 1.支持≥64路网络视频接入，网络性能接入≥384Mbp s，储存≥384Mbps，转发≥384Mbps；2.解码支持：2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps；3.2路VGA输出，2路HDMI输出，其中HDMI1和HDMI2异源输出，VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，支持4K显示；4.支持≥16个内置SATA接口，单盘容量支持不低于10T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RA ID10 等各种数据保护模式；支持16路报警输入、8路报警输出；5.支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章； | 台 | 7132.41 | 1 |
| 18 | 网络硬盘录像机 | 1.支持WEB、本地GUI界面操作；2.支持最大不低于128路网络视频接入，网络性能1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发最多支持 128路网络摄像机接入，总码流为 1280Mbps；最大存储码流为 1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为 1280Mbps；3.设备的 4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M；4.设备网络的上行带宽和下行带宽不小于1280Mbps；5.支持不低于24个内置SATA接口，单盘最大容量支持不低于20T，可配置成单盘，支持不低于32路报警输入、不低于16路报警输出；6.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； | 台 | 12608.06 | 0 |
| 19 | 网络视频解码器 | 1.采用嵌入式Linux操作系统，支持H.265/H.264/MPEG4格式解码；2.支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs；3.支持2路HDMI视频输入，4路HDMI视频输出接口;最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码；4.HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率；HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率；5.支持通过鼠标双击将单个窗口放大到整个屏幕，支持轮切、轮巡功能和场景切换功能，支持PC机视频信号上墙； | 台 | 8844.46 | 0 |
| 20 | 网络视频解码器 | 1.支持不低于12路HDMI信号输出，输出接口最大支持不低于3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出，支持不低于1路HDMI和1路DP信号输入；2.输入接口最大支持不低于1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码；3.具备不低于1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口；4.支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；5.支持任意开窗、漫游，每屏最大支持不低于36路开窗；6.解码资源借用功能：每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是1920\*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变；提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章；7.支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置；8.支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入； | 台 | 20135.26 | 0 |
| 21 | 综合管理平台 | 1.平台管理+视频存储于一体机综合监控管理；2.视频预览，支持插件和无插件模式的视频实时预览；3.回放控制，支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16倍速快慢放；4.录像存储，支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像；5.支持电源、风扇、磁盘热插拔，具有4个内存槽位，单槽位支持32G内存(标配16G\*2内存)，具有512G的SSD硬盘；6.具有4个10M/100M/1000M/2500M自适应电口，1个RS232串口，1个eSata 接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0 接口，4个HDMI 接口，1个VGA 接口，1个7寸液晶屏16路报警输入、8路报警输出、1个音频输入、1个音频输出，1个RESET 按键； | 台 | 22795 | 0 |
| 22 | 网桥 | 1Km 5G室外网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率867Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在1Km内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度： -30℃ ~ 60℃（电源标配） 。 | 对 | 465.6 | 1 |
| 23 | 摄像机电源 | 支持AC180~264V电压供电支持DC12V2A输出 | 个 | 13.58 | 1 |
| 24 | 枪机支架 | 金属壁装支架 | 个 | 17.46 | 1 |
| 25 | 电源 | 12V/3A | 个 | 79.54 | 1 |
| 26 | 电源 | 5V/2A | 个 | 18.43 | 1 |
| 27 | 开关电源 | 实际功率：360W 输入参数：100~240V 50~60Hz输出参数：DC12V 30A | 个 | 160.05 | 1 |
| **二、门禁系统** |  |  |  |  |
| 28 | 单门磁力锁 | 铝型材阳极氧化处理；吸板选用化学电镀；供电时点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯； | 个 | 216.31 | 1 |
| 29 | 双门磁力锁 | 铝型材阳极氧化处理；吸板选用化学电镀；供电时点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯； | 个 | 324.95 | 1 |
| 30 | 单门电插锁 | 可用于180度开门的上下无框的玻璃门进行门禁开关的控制，自带门锁输出状态检测信号输出； | 个 | 216.31 | 1 |
| 31 | 玻璃门支架 | 铝合金材质 | 套 | 51.41 | 1 |
| 32 | 木门及铁门支架 | 铝合金材质 | 套 | 51.41 | 1 |
| 33 | 开门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86\*86mm；重量：0.07kg； | 个 | 26.19 | 1 |
| 34 | 门禁一体机 | 200W像素，嵌入式微控处理器，分辨率：1920\*1080P，内置全指向麦克风，内置拾音器，红外补光，内置读头可读IC卡卡号、CPU卡序列号，支持10000张IC卡，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、供电方式：DC12V/POE。 | 台 | 1034.99 | 1 |
| 35 | 门禁一体机（人脸） | 嵌入式Linux系统，4.3寸触摸屏，200W像素双目摄像机，1：N人脸比对时间<0.2s/人，面部识别距离0.3m-2.0m,人脸指纹容量：1500人脸；3000电容指纹；3000卡，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、供电方式：DC12V/POE。 | 台 | 1204.74 | 1 |
| 36 | 室内机 | 1.高性能嵌入式SOC处理器，嵌入式Linux操作系统，2.7寸彩色TFT LCD,1024\*600,电容式触摸屏，内置全指向麦克风，3.1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，4.POE供电或12V电源供电。 | 台 | 1204.74 | 1 |
| 37 | 门禁一体机（指纹） | 2.4寸LCD显示屏，200W像素单目摄像头，储存容量：500人脸、1000光学指纹、1000张卡。 | 台 | 874.94 | 1 |
| 38 | 顺位器 | 精铸不锈钢材质 | 套 | 108.64 | 1 |
| 39 | 门禁专用电源 | 电源输入：AC90-264V电源输出：DC12V 5A，输出电压可调范围：12-13V支持电锁输出功能，电锁延时输出0-30秒支持开门按钮输入功能支持外接消防联动外壳尺寸：175\*60.5\*30.4mm外壳材质：黑色PC | 个 | 300.7 | 1 |
| 40 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°使用寿命：50万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃关门调速：两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 个 | 131.92 | 1 |
| **三、安防报警系统** |  |  |  |  |
| 41 | 一键式报警主机 | 总线支持3600米，可分为8个独立控制的子系统，可通过总线方式将防区扩展至250个。 | 台 | 1675.19 | 1 |
| 42 | 报警按钮 | 86型 | 个 | 122.22 | 1 |
| 43 | 入侵报警主机 | 256路防区（板载8路，可扩展至256路，包含64路无线防区），板载4路继电器输出，可扩展至256路 | 台 | 2051.55 | 1 |
| 44 | 声光报警器 | 电源DC8-16V，外壳材质：PC+ABS | 个 | 136.77 | 1 |
| 45 | 控制键盘 | LCD屏幕，报警对应防区号显示，报警布撤防，支持通讯状态查询、含遥控器 | 个 | 414.19 | 1 |
| 46 | 地址模块 | 无源总线制 | 个 | 546.11 | 1 |
| 47 | 入侵报警主机 | 无线防区99组，433MHz调频+跳频。 | 台 | 1675.19 | 1 |
| 48 | 无线红外幕帘 | 1.内置双元热释红外传感器；2.探测器探测距离6m，探测角度15°；3.报警输出常开/常闭信号；4.探测器内置防拆开关，防拆报警输出； | 个 | 263.84 | 1 |
| **四、网络系统** |  |  |  |  |
| 49 | 5口千兆交换机 | 1.固化端口：≥5个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，支持导轨式安装；2.背板带宽：≥10Gbps，MAC 地址表大小≥2K；3.MTBF≥500000h；4.宽温支持-40℃～75℃ 工作环境；5.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%；6.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证。 | 台 | 197.88 | 1 |
| 50 | 8口千兆交换机 | 1.固化端口：≥8个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，支持导轨式安装；2.背板带宽：≥16Gbps，MAC 地址表大小≥2K；3.MTBF≥500000h；4.宽温支持-40℃～75℃ 工作环境；5.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%；6.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证。 | 台 | 254.14 | 1 |
| 51 | 16口千兆交换机 | 1.固化端口：≥18个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥2个千兆SFP光口，支持机架式安装；2.背板带宽：≥128Gbps，MAC 地址表大小≥8K；3.MTBF≥500000h；4.宽温支持-20℃～75℃ 工作环境，5.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）；6.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）。 | 台 | 1129.08 | 1 |
| 52 | 24口千兆交换机 | 1.固化端口：≥26个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥2个千兆SFP光口，支持机架式安装；2.背板带宽：≥128Gbps，MAC 地址表大小≥8K；3.MTBF≥500000h；4.宽温支持-20℃～75℃ 工作环境，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）；5.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）6.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）。 | 台 | 1355.09 | 1 |
| 53 | 24口交换机POE | 1.固化端口：≥26个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥2个千兆SFP光口，支持机架式安装；2.支持 web 网管，支持SNMP、端口汇聚、telnet 、SSH 和vlan配置；3.背板带宽：≥336Gbps，MAC 地址表大小≥8K；4.支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准，≥24个 10/100/1000M自适应POE端口，且支持vip通道(QOS优先级)≥8口（提供官网截图或产品规格书）；5.MTBF≥500000h（提供官网截图或产品规格书）；6.宽温支持-20℃～75℃ 工作环境，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）；7.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）；8.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）。 | 台 | 1599.53 | 1 |
| 54 | 16口交换机POE | 1.固化端口：≥18个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥2个千兆SFP光口，支持机架式安装；2.支持 web 网管，支持SNMP、端口汇聚、telnet 、SSH 和vlan配置；3.背板带宽：≥128Gbps，MAC 地址表大小≥8K；4.支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准，≥16个 10/100/1000M自适应POE端口，且支持vip通道(QOS优先级)≥8口（提供官网截图或产品规格书）；5.MTBF≥500000h（提供官网截图或产品规格书）；6.宽温支持-20℃～75℃ 工作环境，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）；7.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）；8.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证，（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构出具的检测（或检验）报告复印件加盖供应商鲜章）。 | 台 | 1317.26 | 1 |
| 55 | 8口POE交换机 | 1.固化端口：≥8个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥2个千兆SFP光口，支持导轨式安装；2.支持 web 网管，支持SNMP、端口汇聚、telnet 、SSH 和vlan配置；3.背板带宽：≥20Gbps，MAC 地址表大小≥8K；4.支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准，≥8个 10/100/1000M自适应POE端口，且支持vip通道(QOS优先级)≥2口（提供官网截图或产品规格书）；5.MTBF≥500000h（提供官网截图或产品规格书）；6.宽温支持-40℃～75℃ 工作环境；7.支持巨帧传输，≥9600bytes巨帧，平均丢包率为0%；8.为满足环保建设要求，提供对所投设备样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Ⅵ))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)等等的含量进行验证。 | 台 | 846.81 | 1 |
| **五、安防器材** |  |  |  |  |
| 56 | 防割手套 | 5级安全防护 | 套 | 14.55 | 4 |
| 57 | 橡胶棒 | 重量600g 材质橡胶 长度46cm | 根 | 26.19 | 4 |
| 58 | 橡胶棒 | PC材质，长度1.6米 | 根 | 71.78 | 4 |
| 59 | 钢制防护头盔 | 钢制头盔 抗冲击 耐腐蚀 | 套 | 77.6 | 4 |
| 60 | 强光手电 | 支持变光 可调光距 LED高亮灯珠2800毫安锂电池 | 把 | 32.01 | 8 |
| 61 | 钢叉 | 下壁管32 上壁管28 长度收135CM长度伸205CM | 根 | 65.96 | 4 |
| 62 | 普通脚叉 | 不锈钢钢管 长度收95CM 长度伸150CM | 根 | 65.96 | 4 |
| 63 | 多功能抓捕器 | 下壁管32 上壁管28 长度收127CM 长度伸200CM | 根 | 70.81 | 1 |
| 64 | 防刺服 | 金属铆接结构 加厚锰钢板 | 套 | 92.15 | 4 |
| 65 | 加厚盾牌 | 2.2mm厚度 500\*900mm，加硬铝合金材质 | 套 | 173.63 | 4 |
| 66 | 橡胶刀具 | 橡胶材质，演练用品 | 个 | 32.01 | 2 |
| 67 | 辣椒喷雾 | \ | 瓶 | 18.43 | 4 |
| 68 | 对讲机 | 4G版（全网通4G公网集群对讲机） | 台 | 436.5 | 4 |
| 69 | 执法记录仪 | 拍照像素≥1800W，摄像像素≥600W,内存256G | 台 | 1552 | 1 |
| 70 | 金属探测器 | 工作频率：50KHz，内置电池，满电可用时长20小时。 | 台 | 130.95 | 1 |
| **六、辅材** |  |  |  |  |
| 71 | 网线 | UTP CAT6 无氧铜0.57线芯 PVC外被 灰色 305米/箱 | 米 | 4.85 | 20 |
| 72 | 单模光纤 | 6芯 | 米 | 4.85 | 20 |
| 73 | 尾纤 | LC | 米 | 12.61 | 20 |
| 74 | 光纤跳线 | LC-SC | 米 | 17.46 | 20 |
| 75 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 米 | 4.85 | 10 |
| 76 | 电源线 | RVV3\*2.5 | 米 | 8.73 | 10 |
| 77 | 电源线 | RVV3\*4 | 米 | 9.7 | 10 |
| 78 | 线管 | PVC20,含管件等配件 | 米 | 5.82 | 20 |
| 79 | 线槽 | PVC，含配件 | 米 | 5.82 | 40 |
| 备注：在货物清单中，安防设施设备及零配件年预计使用数量非实际配送数量，供应商在服务期内按采购人实际需求进行配送，采购人根据实际配送数量进行结算，年结算金额不超过本项目预算。 |

**2、服务要求**

（1）配送服务要求：

①配送产品必须是整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家相关质量标准及采购质量标准（见货物清单内技术参数要求）的合格产品。相关配件及服务在安装后，能确保在使用过程中安全、可靠。

②货物的包装均应有良好的防潮、防湿、防锈、防雨及防撞等措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

③供应商需按照采购人要求的时间、地点、数量及规格（以采购人实际下单为准）进行配送，否则采购人有权拒收。

④供应商需为本项目配备至少一名专职配送服务人员，合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。

⑤供应商在每次配送时，须提供送货单和验收单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。

⑥货物名称、规格、型号同商标一致。

（2）验收的标准：

①按国家有关规定以及比选文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在比选与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

②为保证系统兼容性、稳定性、后期维护的便利性、供应商提供的货物必须完全接入和无缝兼容医院现有安防系统（视频监控系统（大华7016监控系统平台和英飞拓V2219监控视频管理平台）、门禁系统（海康威视4200管理平台）、安防报警系统（霍尼韦尔VISTA-128/250BDP总线制主机）、网络系统（源拓CM3728系列）），且在接入后不能影响医院现有安防系统的功能及性能，保证其正常运行。

（3）配送产品交付的时间：

正常订单配送时间：供应商应在接到采购人需求后24小时内送达，紧急订单配送时间应在2小时内送达（节假日期间亦照常配送）。如发生送货时间超时，供应商应立即整改；如再次发生送货超时，采购人有权解除合同。

（4）售后服务响应时效及程度：维修或退换货物，供应商半小时内响应、24小时内完成维修或退换，并承担期间产生的所有费用；如货物经供应商1次维修或更换仍不能达到货物清单内技术参数要求的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任，期间所产生的一切费用由供应商承担。

（5）供应商负责所配送货物的安装调试，这期间采购人不为供应商提供食宿。

（6）双方需签订《安全生产管理协议》（附件2）。

**四、服务方案**

1、提供服务质量承诺及保证措施，内容包括：①服务质量承诺；②订单处理流程与响应机制；③针对本项目的人员配置及专业技术能力(包含拟投入本项目人员分工、联系方式)；④质量监控与评估。

2、提供配送方案，内容包括：①配送方式；②配送标准（包含送达后出入库管理制度、配送路线等）；③保障配送时效性的措施；④风险管理。

3、提供售后服务方案，内容包括：①售后服务质量管理制度;②零配件供应管理制度；③具体售后服务措施；④技术支持和培训；⑤客户反馈与满意度调查。

**第五章 评审办法**

## 1、总则

1.1 根据比选人本次比选项目实际需求制定本评审办法。

1.2 评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人代表和有关专家三人及以上单数组成。

1.3 评审工作应遵循公开、公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐候选申请人名单；

1.5评委会决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6评委会发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

## 2、评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

## 3、评审程序

3.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。比选申请人的申请文件存在下列情况之一的，在资格性检查时按照无效申请处理：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格审查内容** | **审查情况** |
| **通过** | **不通过** |
| 1 | 是否按照第二章要求提供法定代表人证明书或授权书等材料 |  |  |
| 2 | 是否按照第二章要求提供营业执照等材料 |  |  |
| 3 | 是否按照第二章要求提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 |  |  |
| 4 | 是否按照第二章具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 |  |  |
| 5 | 是否按照第二章具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料 |  |  |
| 6 | 是否按照第二章要求提供比选申请人还满足法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料 |  |  |
| 7 | 是否按照第二章要求提供参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |

3.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。比选申请文件存在下列情况之一的，在符合性检查时按照无效申请处理：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查内容** | **审查情况** |
| **通过** | **不通过** |
| 1 | 比选申请文件正副本以及电子文档数量是否符合比选文件规定 |  |  |
| 2 | 比选申请文件的比选响应有效期是否符合比选文件规定 |  |  |
| 3 | 比选申请文件签署、盖章是否符合比选文件规定 |  |  |
| 4 | 比选申请文件是否完全满足本项目的实质性要求 |  |  |

3.1.4在比选申请文件初审过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背比选文件的相关规定。

3.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐候选申请人：推荐1-3名。

3.4.1本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按服务方案优劣顺序排列。

3.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）购买比选文件的比选申请人名单和评审委员会成员名单；

（2）评审方法和标准；

（3）评审情况及说明，包括无效申请人名单及原因；

（4）评审结果和候选申请人排序表；

（5）评审委员会的推荐意见。

## 4、评审细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格分，售后服务等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据比选申请文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评审过程中，比选申请文件有下列情况之一，评审委员会成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，比选申请人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；

4.5综合评分明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 价格分30% | 30分 | 以满足比选文件要求且最终价格最低（即折扣最低）的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=基准价／最终报价×30。 |
| 2 | 服务质量承诺及保证措施20% | 20分 | 供应商针对本项目提供的服务质量承诺及保证措施，内容包含：（1）服务质量承诺；（2）订单处理流程与响应机制；（3）针对本项目的人员配置及专业技术能力(包含拟投入本项目人员分工、联系方式)；（4）质量监控与评估；评审小组根据供应商针对上述四个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得5分，该方面中每有一处缺陷或不足的扣2.5分，最多扣5分；每有一方面内容缺失或不满足要求的该方面内容不得分；本项最多20分。注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况提出专业技术建议或者解决方案；③内容清楚明了、表述规范、含义准确。(2)存在不足是指①内容生搬硬造，阐述套用其他项目内容，抄袭沿用其他项目内容；②涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；③项目名称、实施地点与本项目冲突等情形。 |
| 3 | 配送方案20% | 20分 | 供应商针对本项目提供的配送方案，内容包含：（1）配送方式；（2）配送标准（包含送达后出入库管理制度、配送路线等）；（3）保障配送时效性的措施；（4）风险管理；评审小组根据供应商针对上述四个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得5分，该方面中每有一处缺陷或不足的扣2.5分，最多扣5分；每有一方面内容缺失或不满足要求的该方面内容不得分；本项最多20分。注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况提出专业技术建议或者解决方案；③内容清楚明了、表述规范、含义准确。(2)存在不足是指①内容生搬硬造，阐述套用其他项目内容，抄袭沿用其他项目内容；②涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；③项目名称、实施地点与本项目冲突等情形。 |
| 4 | 售后服务方案25% | 25分 | 供应商针对本项目提供的售后服务方案，内容包含:（1）售后服务质量管理制度;（2）零配件供应管理制度；（3）具体售后服务措施；（4）技术支持和培训；（5）客户反馈与满意度调查。评审小组根据供应商针对上述五个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得5分，该方面中每有一处缺陷或不足的扣2.5分，最多扣5分；每有一方面内容缺失或不满足要求的该方面内容不得分；本项最多25分。注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况提出专业技术建议或者解决方案；③内容清楚明了、表述规范、含义准确。(2)存在不足是指①内容生搬硬造，阐述套用其他项目内容，抄袭沿用其他项目内容；②涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；③项目名称、实施地点与本项目冲突等情形。 |
| 5 | 类似业绩5% | 5分 | 供应商提供2022年1月1日（含1日）起至递交响应文件截止时间类似项目的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。提供合同复印件或中标、成交通知书并加盖公章，每提供一个得2.5分，最多得5分注：中标后需查验相关资料原件。未提供原件备查，视为虚假响应投标，投标无效，并依法追究法律责任。 |

## 5、重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）截止比选时间，递交的比选申请文件少于3家的；

（2）通过本章3.1比选申请文件初审的比选申请人少于2家的；

（3）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

## 6、中选人的确定

6.1. 确定原则：

（1）本项目根据评委会推荐的中选候选人名单，按顺序确定中选人。（如果中选候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，比选人不确定其为中选人）

（2）比选人确定中选人过程中，发现中选候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中选人， 由后一位中选候选人接替，依次类推，或重新组织比选：

1）中选候选人存在违法、违规、违纪行为的；

2）中选候选人在比选活动中提供虚假材料以谋取中选的；

3）中选候选人因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行合同的；

4）中选候选人不能与比选人最终就合作事项达成一致意见，则比选人有权取消该项目合作。

（3）比选人和中选候选人就项目合作具体情况沟通协商后进一步洽谈具体合作模式，若比选人不能与所有中标候选人最终就合作事项达成一致意见，则比选人有权取消该项目合作。

6.2. 确定程序

6.2.1 评委会将评审情况写出书面报告，推荐中选候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按服务方案优劣顺序排列。

6.2.2 比选人在评审结束后按照评审报告自行确认评审结果。

## 7、 评审专家在比选活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露比选申请文件情况，不得泄露比选申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向比选申请人透露评审情况。

7.4 发现比选申请人在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。

7.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，答复异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。

## 8、评审专家在比选活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。可要求该评审专家回避。

8.2 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该比选项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与原比选申请文件原意不同的意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

**第六章 合同主要条款（草案）**

**XXXX服务合同**

合同编号：

甲方：金堂县第一人民医院

乙方：XXXXX

依据《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及金堂县第一人民医院XXXXXX服务项目（项目编号： XXXXXXX）的《XXX文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《XXX文件》《响应文件》《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

**第一条 项目基本情况**

XXXXXXXX 。

1. **服务期限**

服务期限：XXXXXXX

1. **服务内容与质量标准**
2. XXXXX
3. **服务费用及支付方式**

**（一）本项目服务费用由以下组成：**

本项目服务费用合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）；包括人员劳务、差旅、设备投入、保险、风险、税金、利润以及采购文件规定的一切费用。

**（二）服务费支付方式：**

签订合同后，XXXXXXXXXXXX

**第五条 知识产权**

（一）乙方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权引起的法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任，并向甲方支付合同总金额的5%违约金，同时甲方有权单方面解除合同。

（二）乙方在履行本合同的过程中所形成的全部知识产权，归甲方所有，乙方不得将上述报告、数据、结论及相关调查资料以任何形式提供给第三方。

**第六条 无产权瑕疵条款**

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

**第七条 甲方的责任与义务**

（一）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（二）负责检查监督乙方管理工作的实施及服务的执行情况。

（三）根据本合同规定，按时向乙方支付合同约定的服务费用。

（四）甲方不得索取或接受任何形式的商业贿赂。

（五）国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

**第八条 乙方的责任与义务**

（一）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（二）根据本合同的规定向甲方收取合同约定的服务费用。

（三）及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（四）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（五）乙方未经书面同意，不得将本合同内容及获得的任何信息、资料或成果泄露给第三方，保密义务在本合同服务期限结束后依然有效。乙方应告知并以适当方式要求其参与本次服务的员工遵守本条规定，若参加本次调查的员工因自身原因违反本条规定，乙方应依法承担相应连带责任。

 （六）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成等任何形式的商业贿赂和促销活动，如有违约，甲方有权终止成交协议。

（七）国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

**第九条 违约责任**

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

**第十条 不可抗力事件处理**

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十一条 解决合同纠纷的方式**

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十二条 合同生效及其他**

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（三）其他未尽事宜，由双方协商一致后签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方： （盖章） |  | 乙方：（盖章） |
| 法定代表人（授权代表）： |  | 法定代表人（授权代表）： |
| 地 址： |  | 地 址：  |
| 开户银行：  |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 电话：  |  | 电话：  |
| 签约日期： 年 月 日 |  | 签约日期： 年 月 日 |

附件1

**考核表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价项目** | **评价内容** | **标准分** | **得分** | **备注** |
| **货物** | 货物质量可靠，更换一次扣5分，累计更换3次仍不能达到使用标准，甲方有权单方终止合同 | 15分 |  |  |
| 货物价格在合同规定范围内，同一货物价格统一，未按合同约定价格一次扣5分，累计超过3次，甲方有权单方终止合同 | 10分 |  |  |
| 货物名称和型号同商标不一致，每次扣5分，累计超过3次不一致，甲方有权单方终止合同 | 10分 |  |  |
| **配送和服务** | 送货员态度良好，不配合验货一次扣5分，累计超过3次不配合，甲方有权单方终止合同 | 10分 |  |  |
| 售后服务半小时内响应，24小时内完成，未响应每次扣5分，24小时未完成，甲方有权单方终止合同 | 10分 |  |  |
| 正常订单配送时间超过订单时间24小时，每次扣5分，应急货物2小时内未送达，未按规定时间送达，甲方有权单方终止合同 | 15分 |  |  |
| **票据** | 送货单的名称、单位、数量、单价及其金额书写规范，每更换一次扣3分，累计更换超过3次，甲方有权单方终止合同 | 10分 |  |  |
| 票据应于次月15日前送达完成，每延迟一天扣3分，累计延迟超过3天，甲方有权单方终止合同 | 10分 |  |  |
| **其他** | 以上未列事项 | 10分 |  |  |
| **合计** | 100分 |  |  |
| **考评人员** |  | **日期：** |
| **备注：采购人对供应商每年考核一次，满分100分，考核分数≥90分则视为合格；如考核分数＜90分，采购人有权直接终止合同。终止合同后，供应商所有损失由供应商自己承担。** |

附件2

安全生产管理协议

项目名称：

甲方（采购人）：金堂县第一人民医院

乙方（承包商）：XXXXX

为维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方管理要求，经甲乙双方平等协商，签订本安全协议作为双方合同履约之安全补充，以资共同遵守。

1. 甲方安全管理责任

甲方权利如下：

1. 有权要求承包商配备安全管理机构或人员，执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度及安全操作规程，控制危险源，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案等。
2. 有权要求承包商贯彻执行安全生产责任制，并对其履行情况进行监督。
3. 有权要求承包商按规定维护相关的生产设施设备并使设施设备处于良好的工作状态。
4. 有权对承包商施工作业的安全管理情况进行监督检查。
5. 发生事故后，有权参与事故的调查并按照合同约定进行扣款。
6. 有权对承包商进行安全业绩及资质检查。
7. 有权根据承包项目危险性的不同，要求承包商制定专门的安全技术管理方案并对其进行审查。

二、甲方义务如下：

1. 向承包商提供合同中规定的安全条件。
2. 发生事故后，积极组织抢险救援，防止事故扩大。
3. 应承包商要求，向承包商提供相关的安全资料。
4. 其他根据相关规定要求应尽的义务。
5. 乙方安全管理责任

一、乙方权利如下：

1. 有权对甲方的安全工作提出建议，对甲方违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。
2. 对属于甲方的作业场所，有权按规定要求甲方提供符合安全施工作业的条件和环境。
3. 出现严重危及生命安全的紧急情况时，有权采取合理必要的避险措施。
4. 有权要求甲方提供相关的安全资料。

二、乙方义务如下：

1. 应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员，建立安全生产责任制，制定各项安全规章制度，并满足甲方最低安全管理要求。
2. 对重点施工或危险作业项目（包括但不限于动火作业、临时用电作业、高处作业、有限空间作业等）制定安全技术管理方案，报甲方审批。
3. 组织安全检查，采取有效措施消除安全隐患，重大隐患应及时通报甲方。
4. 应对作业人员进行安全教育和培训，使其具备相应安全意识和技能。从事特种作业的人员必须通过专业培训并获得特种作业资格证书。
5. 应向工作人员提供相应合格的劳保用品，并确保其正确使用。不得使用不符合甲方要求或国家、行业标准的材料、设备、装置、防护用品、安全检验仪器等物品。
6. 应在项目安全管理计划中明确对甲方利益的维护。
7. 应雇佣身心健康的人员执行承包服务合同。
8. 两个及以上在甲方同一区域内作业的承包商，可能影响对方生产安全时，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并报甲方备案。
9. 其他根据相关规定要求应尽的义务。
10. 事故处理
11. 甲方负有对承包商的安全管理进行监督检查的责任，但这并不影响和减轻承包商应负的责任。
12. 承包商应事先掌握项目的所有安全风险，（并在合同报价中单列安全费用），甲方不再对此类风险控制费用和时间进行任何补偿。
13. 发生事故或险情时，甲方与承包商都有抢险救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
14. 事故调查依照法律法规进行，事故调查后应明确责任。
15. 甲方或承包商违反合同要求，未造成事故时，依据合同约定进行赔偿。由甲方造成的事故，甲方承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；由承包商造成的事故，承包商承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；合同双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按照合同约定支付违约金；由于不可抗力造成合同项目发生事故及损失，甲方及承包商各自承担相应的损失。
16. 承包商发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，甲方将按本附约中的违约细则条款对其进行扣款。
17. 汇报

承包商应按月或更短的间隔期向甲方提交正式报告。该报告应概括承包商在报告期内的安全管理情况，包括但不限于以下内容：

——安全管理目标的实现情况和日常工作的实施情况；

——所有会造成潜在的、重大伤害的、对设备财产造成损失的或其他应该向甲方报告的事故；

——所有未遂的但具有潜在伤害、损失的事故；

——改进措施、禁令发布及法律诉讼通告等；

——其他须向甲方汇报的事项。

1. 个人防护
2. 承包商应根据工作中的风险为工作人员提供合适的个人防护用品，并应认识到这是最后的安全措施，任何详细的工作计划、措施和管理均不能取而代之。
3. 在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、工作服。
4. 因实际作业风险的需要或甲方对部分区域和作业有具体要求时，承包商应为员工提供相应的劳保用品。
5. 承包商应根据对风险的评估确定实际需要的个人防护用品，而不能只满足最低的个人防护用品要求。
6. 工作环境
7. 承包商应督促所有人员保持施工现场的清洁和整齐，将人员受伤、设备受损的风险减至最小。
8. 承包商应与当地周边单位和个人和平共处，若有任何冲突、矛盾或对个人财产的破坏应立即上报和处理。
9. 承包商应报告包括盗窃在内的一切治安事件。
10. 承包商应确保任何来访者进入施工现场前接受安全教育，使其了解施工场地的安全要求，并有人全程现场陪同。
11. 承包商应禁止一切与工作或业务无关人员进入施工现场。
12. 设备、设施安全
13. 承包商应确保所提供的设备都处于完好安全的状态，特种设备应在检验合格有效期内使用。一旦甲方要求，承包商应随时提供设备的检查记录，维修保养记录、检验档案等。
14. 承包商应制定所有设备的安全操作规程，并确保所有的人员都按安全操作规程进行操作。
15. 环保要求
16. 承包商应遵守有关废弃物生产、运输、储存和处理等方面的所有法律法规，使其数量最小化。
17. 承包商应在施工场地设立固定垃圾存放点，保持施工场地的环境卫生，做到文明施工。
18. 承包商应确保所有参加施工的机械设施和设备均符合国家和地方环保政策和法规标准的要求。
19. 承包商应具备突发环境事故应急程序以及相应的应急设备和物资。
20. 违约细则
21. 承包商进入施工现场后必须履行自身的安全职责、严格遵守本附约各条款及甲方针对本项目制定的各项管理制度。甲方将随机对承包商的安全表现进行检查，对违章行为以及管理缺陷进行扣款，扣款金额从工程款中直接扣除。
22. 甲方有权要求承包商撤换任何严重违规的人员，承包商应在甲方要求的期限内撤换。
23. 承包商严重违规或者现场存在重大隐患时，甲方可要求承包商停工，直至其满足甲方最低安全管理要求，并提出申请，经甲方批准后，方可复工。因承包商的工作失误导致甲方要求承包商停工而造成的损失由承包商承担。
24. 承包商责任事故扣款标准：
25. 上述扣款，直接从承包商工程款中扣除，工程余款不足的，甲方有权追偿。
26. 承包商在开工后一周内即发生安全事故的，则该承包商将被认为是极度不安全作业的，甲方即可单方面终止与该承包商的工程合同，由此造成的损失，由承包商负责赔偿。

**第十条** 协议有效时间

本协议自签订之日起至服务合同期满前有效。

**第十一条**

其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

**第十二条**

本协议履行过程中的纠纷解决方式参照服务合同约定。

**第十三条**

本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方： （盖章） |  | 乙方：（盖章） |
| 法定代表人（授权代表）： |  | 法定代表人（授权代表）： |
| 电话：  |  | 电话：  |
| 签约日期： 年 月 日 |  | 签约日期： 年 月 日 |