附件1：

**技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数简介** | **数量** | **单位** |
| 1 | 拼接单元 | 尺寸：55英寸  物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm 高亮背光：高清显示：物理分辨率高达1920 \*1080，画面细腻，色彩丰富 | 16 | 张 |
| 2 | 配套壁挂支架 | 前维护55英寸液压支架，配高专业液压杆，每个拼接单元可弹出与推入，方便维护与管理。 | 16 | 套 |
| 3 | 拼接控制器 | 1.支持2路HDMI视频输入，4路HDMI视频输出接口； 2.HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率； | 1 | 台 |
| 4 | 光纤收发器 | 1.单模单纤SC口，传输距离≥20Km；≥1个光口，≥1个电口，支持导轨式安装；  2.支持MDI/MDI-X自适应.全双工/半双工自动协商； | 2 | 对 |
| 5 | 机柜专用PDU | 10A | 10 | 个 |
| 6 | VGA线 | 15米 | 10 | 根 |
| 7 | 高清线 | 15米 | 16 | 根 |
| 8 | 线缆及辅材 |  | 1 | 项 |