|  |
| --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 移动式空气消机 | 100m³ | 台 | 1 | 6000 | / |
| 需求参数（实质性要求） | 1.移动式，外观尺寸：385×340×850mm。2.适用空间：≤100立方。3.循环消毒风量：≥800m3/h。4.等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时。5.等离子体密度值为1.28×1017～6.36×1017m36.细菌总量≤110cfu/m37.消毒时空气中臭氧浓度≤0.1mg/m3。8.负离子发生量：≥2.15×107个/cm3。9.自然菌的杀灭率＞90%.白葡萄球菌杀灭率＞99.9%.10.风速高、中、低可选 ，具有消毒及风量加强功能。11.采用主控制芯片，附带时钟显示功能，工作稳定可靠。12.程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，13.消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。14.临时消毒0.5小时、1小时、2小时、4小时可选。15.采用后下进风，前上立体出风，循环风量大。16.带多次使用初效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。17.外设防滑扣手，推拉移动自如。18.负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘等功能。19.额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤110W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤55dB.20.人机共存：为动态消毒，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。21.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.8.11 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 |