**金堂县第一人民医院接入交换机询价通知单**

|  |
| --- |
| 设备名称：接入交换机 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| 接入交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 | 2950 | 5900 |
| 接入交换机 | 10口千兆交换机 | 台 | 9 | 337 | 3033 |
| 预算总金额合计：8933元 |
| 技术要求：一、24口千兆交换机1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个（提供官网设备图片截图）；2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；3、支持POE/POE+供电，整机POE功率≥405W；（提供官网截图)4、支持基于端口的VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持IP子网VLAN，支持Guest VLAN，支持Voice VLAN，支持策略VLAN；5、支持STP、RSTP、MSTP、PVST、STP Root Protection、ERPS、RRPP等环网协议；6、支持IPv4/Ipv6静态路由、支持双栈，支持SAVI，可防止地址解析欺骗；7、支持防DOS攻击，支持防ARP攻击，支持防ICMP攻击，支持CPU防攻击；9、支持二层端口上同时开启Web认证、MAC地址认证和802.1X认证功能；10、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯；12、支持10KV防雷能力，即使在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；13、支持虚拟化技术，支持9台设备堆叠；14、支持命令行接口，Telnet，SNMPv1/v2/v3管理，支持云平台管理；15、提供《电信设备进网许可证》复印件；16、提供产品节能认证证书复印件；二、10口千兆交换机1、RJ45端≥10个，其中POE供电端口≥8个（提供官网设备图片截图）；2、整机最大PoE输出功率≥68W3、支持6KV防雷4、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制；5、支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护6、支持智能开局、异常告警、快速排障7、支持APP及Web管理 |

询价人（本单位）：徐老师 联系电话：17394971796 日期：2025.9.11

报价公司名称： 联系人： 联系电话：

报价合计金额（元）： 报价时间：

备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱xxb@jintangyy.com