|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 医用内窥镜冷光源 | I类BF型 | 台 | 1 | 2000 | / |
| 需求参数（实质性要求） | 产品由主机、氙灯和电源线组成，产品显色指数不小于90，相关色温为5900°K±500°K，产品光照均匀度标称值为0.5，实测值不大于标称值的1.05倍，照度超限点数不大于2，输出总光通量标称值为300lm，允差-10%，上限不计。 |
| **询价人信息** |
| 询价人：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025年9月22日 |
| **报价人信息** |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| **产品信息** |
| 品牌： 型号: 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间：XX年XX月XX日 |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |

**金堂县第一人民医院医用设备询价通知单**