金堂县第一人民医院医疗器械报价单

	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	[bookmark: _GoBack]报价单价（元）

	    异物喉钳
	需满足≥220mm，侧弯左开口
	把
	2
	1100
	 

	   异物喉钳
	需满足≥220mm，侧弯右开口
	把
	2
	1100
	

	   异物喉钳
	需满足≥220mm，侧弯上开口
	把
	2
	1100
	

	异物喉钳
	需满足≥220mm，侧弯下开口
	把
	2
	1100
	

	  异物喉钳
	需满足≥220mm，钳式  前湾
	把
	2
	1100
	

	吸引管（耳用
	需满足≥75mm*1.5mm
	根
	10
	190
	

	吸引管（耳用
	需满足≥75mm*2.0mm
	根
	10
	190
	

	分离结扎钳
	需满足角弯半齿，总长≥180-220mm
	把
	5
	560
	

	合计金额（元） ：                        大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	1、 异物喉钳参数：
1.总长220毫米，盖板式，侧弯，右开口，取鱼骨用； 外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；（提供产品检测报告）。                                                                       
2.总长220毫米，盖板式，侧弯，左开口，取鱼骨用；强度高、耐高低温、耐腐蚀、不易磨损变形。
3.总长220毫米，盖板式，侧弯，下开口，取鱼骨用；外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米。
4.总长220毫米，侧弯，盖板式，头宽3毫米，上开口。
5.总长220毫米，钳式，前弯，取鱼骨。  
二、吸引管1.5参数：
1.工作长度75毫米，管直径1.5毫米，耳用；
2.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米；
3.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；（提供产品检测报告）  
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
三、吸引管2.0参数：
1.工作长度75毫米，管直径2毫米，耳用；
2.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米；
3.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；（提供产品检测报告） 
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
四、外表无锋棱、毛刺、裂纹、唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。
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