附件1                   报价表
	名称
	金堂县第一人民医院消防应急救援装备市场询价

	应满足资质
	1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织
2.营业执照经营范围包含消防器材、安全防护用品销售或生产相关内容
3.按国家标准规定需实施3C强制性认证的消防产品，供应商须提供有效的消防产品认证证书及国家指定的消防产品质量监督检验中心出具的合格检验报告，支持消防产品身份溯源；其他非强制认证产品须提供产品合格证
4.近三年内（[年份]年至今）在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”失信被执行人名单
5.本项目不接受联合体报价

	报价
(请填写每项单价和最终合计）


		序号
	物品名称
	型号/规格
	详细要求
	单位
	数量
	单价
(元）

	1
	疏散引导箱
	650*500*200
	采用优质冷轧钢板，表面喷塑，玻璃门带“疏散引导箱”文字，含钥匙
	个
	18
	

	2
	手电
	强光
	强光防爆型，LED光源，射程1000米，连续续航时间≥8小时，含电池及充电器
	把
	18
	

	3
	安全绳（带钢丝）
	9*20m
	带钢丝内芯，外层阻燃编织，承重≥100kg，长度20米，消防认证产品
	根
	30
	

	4
	14款（薄款）手套
	\
	阻燃、耐磨、防滑，消防专用
	双
	18
	

	5
	14款腰带
	\
	多功能战术腰带，承重≥150kg，宽度≥5cm，消防专用
	条
	18
	

	6
	反光背心
	均码
	带明显反光标识，均码
	件
	18
	

	7
	安全锤
	\
	破窗/割带多功能
	把
	18
	

	8
	8字环
	\
	铝合金/不锈钢材质，承重≥100kg
	个
	18
	

	全部物资报价最终合计：                 元（注：报价应包括配件、包装、运输、税金等全部费用）说明：

说明：安全绳（带钢丝）总需求量为30根，配置明细如下：
1、3-5层楼：每个疏散引导箱配置1条，共计6条；
2、6-11层楼：每个疏散引导箱配置2条，共计24条。





	完成配送时间
	     3       天

	联系人、电话
	

	填报公司
名称
（加盖公章）
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