	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	公司报价（元）

	持骨钳
	270、（中心化）
	把
	
4
	520
	 

	持骨钳
	190、（中心化）
	把
	2
	520
	

	辊轴取皮刀
	160mm
	把
	1
	1960
	

	取皮刀
	160mm
	把
	2
	85
	

	甲状腺拉钩
	117，10×23/10×35
	把
	4
	22
	

	骨膜剥离器
	150×4  直平刃
	把
	2
	280
	

	骨膜剥离器
	150×3  弯圆刃
	把
	1
	280
	

	合计金额（元）：                        大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	1.持骨钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲；持骨钳头部各齿应倒顿，钳子合拢时，头部各齿应对齐。
2.辊轴取皮刀外形应光滑、平整、对称，辊轴取皮刀各零件装配应牢固，当刀片放到刀片拖板上，压板卡到刀片定位鞘后，刀片要能被压紧，刀片不允许有松动现象，辊轴取皮刀刃口应锋利，切削的表皮应厚薄均匀。
3.所有产品不应有锋棱、毛刺、裂纹、划痕、砂眼等缺陷。                        
4.所有产品应有良好的耐腐蚀性能，使用寿命长。

	报价人信息

	报价公司名称：     联系人：      联系电话：   报价时间：XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。
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