金堂县第一人民医院功放音响采购项目询价
	项目名称：功放音响采购项目

	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	合计（元）

	功放音响采购项目
	
	项
	1
	5000
	5000

	预算总金额合计：5000元

	功放音响采购项目要求
一、项目概述
本项目共1个包，采购功放音响。
二、★项目要求
（一）设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	功放
	个
	1
	

	2
	吸顶喇叭
	个
	2
	


（二）技术参数要求
1.功放：（1）具有100V、70V定压输出和4Ω-8Ω定阻输出，具备短路、过流、过载保护及LED警示，内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示饱和失真及LED警示，信号电平指示LED。（提供国家认可的检测报告或技术说明文件佐证）
（2）内置智能温度检测驱动风冷，信噪比≥90dB，总谐波失真≤0.1% at 1KHz，频率响应≥ 75Hz-16KHz（±2dB），线路输入灵敏度&阻抗：≥750mV/10KΩ不平衡，线路输出灵敏度&阻抗：≥1V/600Ω不平衡。（提供国家认可的检测报告或技术说明文件佐证）
2.喇叭：采用低噪声风扇，电源AC220V/50Hz，功率≥2000W，RCA莲花&6.3话筒插口输入RCA莲花辅助音源输出。
（三）实施要求
1.含线材、辅材及安装调试。



询价人（本单位）：唐老师      联系电话：17394971796    日期：2026年2月2日

报价公司名称：   联系人：    联系电话：

报价合计金额（元）：                           报价时间：

备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱xxb@jintangyy.com

