	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	公司报价（元）

	接触式眼底诊断镜
	/
	个
	1
	15000
	 

	合计金额（元） ：                    大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	1、 用于全视网膜检查和激光治疗，可实现完整的视网膜成像，一直到达锯齿缘。
2、 可用于PRP和远周边视网膜的治疗。
3、 具有凸缘和非凸缘设计满足不同需求。
4、 视野大小：≥156°。
5、 图像放大倍率：≥0.5x。
6、 激光点放大倍率：≥1.73x。
7、 接触直径：≥16.5mm。


	报价人信息

	[bookmark: _GoBack]报价公司名称：  联系人：   联系电话：       报价时间：XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。
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