金堂县第一人民医院医疗器械报价单

	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	报价单价（元）

	椎间孔镜手术器械（咬骨钳）
	/
	套
	1
	18600
	

	合计金额（元） ：                        大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	1.一柄三头，工作长度≥330毫米，器械直径≥3.5毫米，手柄和各角度的工作杆可互换旋转。
2.三根工作杆需满足90°一根；需满足130°二根，八向角度调节。
3.工作长度范围内的表面粗糙度需满足≤0.8微米，其余部分需满足≤3.2微米。
4.与患者接触部分的金属材料采用420Mod和06Cr19Ni10制造，420Mod应经热处理，硬度需满足≥478HV10-664HV10，（提供佐证材料）。
5.质保期≥3年。

	报价人信息

	报价公司名称：     联系人：      联系电话：   报价时间：XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。
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